Załącznik nr 2 do postępowania

…………………………………………………………………

 (nazwa lub pieczęć wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................................

Tel./fax: ..............................................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................

REGON: ..............................................................................................................................

NIP: ..............................................................................................................................

**Oferta dla PKS w Łukowie S.A.
z siedzibą w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 29**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………….. r. znak: ZS/2a/2025 składam/y niniejszą ofertę i oferuję/emy wykonanie zamówienia sektorowego, którego przedmiotem jest dostawa w formie leasingu/cesji leasingu do PKS w Łukowie S.A. 1 autobusu,

**za cenę brutto:** ………………….…………**,**.…..… **zł (słownie:** ………………….………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**);**

**w tym podatek VAT …………………………………………………….. (słownie ……………………. ……………………………………………………………………………………………………………………..);cena netto ………………...,………… zł (słownie: ………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………).**

Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określonego w w/w zapytaniu ofertowym.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję/jemy się dostarczyć autobus: ....................................................................................................................

podać markę i typ oferowanego samochodu oraz oznaczenie wersji wyposażeniowej

o następujących parametrach techniczno-użytkowych:

|  |  |
| --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRYautobus wysokopokładowy |  |
| Rodzaj pojazduAutobus turystyczny klasy ( 3 \* )Rok produkcji ( nie starszy niż 2025) |  |
| Wymiary zewnętrzne* Długość
* Szerokość
* Wysokość
* Pojemność
 |  |
| Liczba miejsc |  |
| SilnikTyp Czystość spalin Pojemność Moment obrotowy Moc Gniazdo diagnostyczne |  |
| Skrzynia 12 biegów zautomatyzowana Typ - tego samego producenta co silnik pojazdu |  |
| Układ kierowniczyWspomagany hydraulicznieKierownica z regulacją wysokości i pochyleniaŚrednica zawracania  |  |
| Układ hamulcowyPneumatyczny dwuobwodowyHamulce każdej osi tarczowe z czujnikami zużycia klockówZintegrowany układ EBS,ABS,ASR,ESC |  |
| Zawieszenie Pneumatyczne |  |
| Instalacja elektrycznaInstalacja elektryczna 24V |  |
| Ogrzewanie i wentylacjaZintegrowany system ogrzewania i wentylacji min 30 KW z dwoma kompresorami klimatyzacji |  |
| Koła i ogumienie:* Obręcze stalowe
* Wszystkie koła wyważone
* Koło zapasowe
 |  |
| Zbiorniki paliwaHomologowane o pojemność nie mniejszej niż 600 dm/3 łącznie |  |
| Stanowisko obsługi autokaruWielofunkcyjny fotel kierowcy z podgrzewaniem.Fotel pilota rozkładany wyposażony w trzypunktowy pas bezpieczeństwaElektryczne rolety szyby przedniejLusterka zewnętrzne, sterowane elektrycznie, podgrzewaneSejf |  |
| DrzwiDwoje ze sterowaniem pneumatycznym |  |
| SzybyPrzednia –warstwowaBoczne- podwójne przyciemniane |  |
| Konstrukcja nadwoziaSzkielet ze stali nierdzewnejPoszycie ze stali odpornej na korozje, aluminium oraz tworzyw sztucznych |  |
| Siedzenia pasażerskieOdchylane oraz rozsuwane wyposażone w stoliczki |  |
| Wyposażenie dodatkowe:Apteczka pierwszej pomocyGaśnice 2 szt legalizowaneTrójkąt ostrzegawczy -1 sztKlin pod koła – min 1 sztPodnośnik hydrauliczny- min 1 sztSkrzynka narzędziowa z kompletem narzędzi ( jak w wyposaż fabrycznym)System audio/videoLodówkaToaleta chemiczna12/230 V – co najmniej 4 gniazda w przestrzeni pasażerskiejKlapy bagażnika otwierane pneumatycznieInne………………………………………………………. |  |
| Powłoki zewnętrznePojazd bez uszkodzeń blacharsko lakierniczych. |  |
| Warunki dodatkowe wymagane od Wykonawcy w cenie dostawy autobusuNieodpłatne szkolenie co najmniej 2 osób.Wyposażenie Zamawiającego w kompletną dokumentacje techniczną |  |
| SerwisWykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do autoryzowanej sieci serwisowej w Europie. |  |
| InneAutobus na dzień dostawy będzie zarejestrowany na terenie Polski, oraz będzie wolny od obciążeń i praw osób trzecich.Autobus musi mieć ważny przegląd techniczny, legalizację tachografu. |  |

2. Zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia, i nie wnoszę/simy do nich żadnych zastrzeżeń – uzyskałem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;

3. Akceptuję/emy termin odbioru zamówienia –do 30 kwietnia 2025 r.

**4. Oświadczam/y, że udzielamy**

- ………………… miesięcznej gwarancji na podwozie, silnik i podzespoły nieograniczonej limitem kilometrów,

**4. Inne**

**…………………………………………………….**

5. Oświadczam/y, że uważam/y się za związany/ch niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od dnia składania ofert .

6. W przypadku wyboru oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy w terminie
i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

7. *Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:*

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach.

**\* - niepotrzebne skreślić**

 ……………………………………… ……………………………… ……………………………………………………………

 miejscowość data czytelny podpis Wykonawcy

 lub podpis nieczytelny z pieczątką imienną